Пресс для прессования бочек в круглые плиты модели 4326.

Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Параметры** | **4326** |
| 1 | Усилие пресса кН(тс)  (при рабочем давлении 16мПа) | 400(40) |
| 2 | Размеры пресса, мм  слева- направо  спереди- назад  высота | 1 500  1 200  3 000 |
| 3 | Ход штока гидроцилиндра, мм | 900 |
| 4 | Продолжительность хода штока, с | 31 |
| 5 | Электродвигатель | 11кВт, 380В, 50Гц, 1500 об/мин |
| 6 | Наибольшее расстояние между опорной плитой и верхней 9прессующей) плитой (отрытая высота), мм | 950 |
| 7 | Масса пресса, кг | 1500 |