Пресс для прессования бочек в круглые плиты модели 4326.

Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Параметры**  | **4326** |
| 1 | Усилие пресса кН(тс)(при рабочем давлении 16мПа) | 400(40) |
| 2 | Размеры пресса, ммслева- направоспереди- назадвысота |  1 5001 2003 000 |
| 3 | Ход штока гидроцилиндра, мм | 900 |
| 4 | Продолжительность хода штока, с  | 31 |
| 5 | Электродвигатель  | 11кВт, 380В, 50Гц, 1500 об/мин |
| 6 | Наибольшее расстояние между опорной плитой и верхней 9прессующей) плитой (отрытая высота), мм | 950 |
| 7 | Масса пресса, кг | 1500 |