1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕССЕ DEVR 1600

Пресс гидравлический универсальный усилием 1600 кН, модели DEVR1600 предназначен для выполнения различных операций:

* изготовление изделий из пластмасс методами компрессионного (прямого) и трансферного (литьевого) прессования;
* изготовление изделий из неметаллических материалов (древесные отходы, керамика, и т.п.);
* листовая штамповка (гибка, вытяжка, вырубка);
* правка плоских и круглых деталей;
* прессование спецвеществ.

В части воздействия климатических факторов внешней среды пресс соответствует исполнению УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметров** | **Данные** |
| 1 | Номинальное усилие пресса, кН (тс) | 1600(160) |
| 2 | Ход ползуна, мм | 560 |
| 3 | Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 900 |
| 4 | Размеры стола, мм* слева направо
* спереди назад
 | 710630 |
| 5 | Номинальное усилие выталкивателя, кН | 315 |
| 6 | Ход выталкивателя, мм | 250 |
| 7 | Скорость ползуна(регулируемая), мм /с* вниз регулируемая в диапазоне
* рабочего хода
 | 50…2001…5 |
| 8 | Габаритные размеры, мм- слева направо- спереди назад- высота | 295019603820 |
| 9 | Масса пресса, кг | 5400 |