Пресс гидравлический усилием 1000кН модель 7830 предназначен для прессования строительных блоков различной конфигурации.

**Техническая характеристика**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметров** | **7830** |
| Номинальное усилие, кН | 1 000 |
| Максимальные габариты прессуемого изделия, мм | 250х120х65 |
| Максимальная глубина загрузки, мм | 220 |
| Время одного цикла работы пресса, с  | 18 |
| Мощность привода, кВт в т.ч.:* привода, кВт
* маслоохладителя
 | 38,5371,5 |
| Мощность электронагревателя, кВт | 3,2 |
| Габаритные размеры пресса (без г/агрегата и эл.шкафа),мм* слева- направо
* спереди- назад
* высота над уровнем пола
 | 80021302300 |
| Габариты гидроагрегата, мм | 2210х1540х1480 |
| Габариты электрошкафа , мм | 600х600х1800 |
| Масса пресса (без г/агрегата и эл.шкафа), кг | 2640 |
| Масса гидроагрегата, кг | 1450 |
| Масса электрошкафа, кг | 137,5 |